| **Hvad skal tjekkes?** | **Hvordan tjekkes det?** | **Hvad skal der gøres/udbedres?** | **Hvad skal gøres - bygnings-renovering** | **Evt. energiløsning, der kan bruges** | **Sæt foto ind** | **Evt. kommentarer** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tjek om der er et energimærke på www.boligejer.dk | I energimærket kan du se husets energiforbrug, samt forslag til energimæssige forbedringer. |  | Se forslag i energimærket. | Energimærket er din bedste venBrug energi-mærket i dit salgsarbejde www.byggeriogenergi.dk | cid:image007.png@01CAA348.427001D0 |  |
| Fugt i huset - lugt | Tjek om der lugter muggent. | Sørg for god udluftning for at sænke luftens fugtighed. |  |  |  |  |
| Fugt i huset - ruder | Er ruderne fugtige. | Sørg for god udluftning for at sænke luftens fugtighed.Tør vand op langs rammen, så der ikke bliver fugtskader på træ og andet organisk materiale. | Udskift til lavenergiruder eller lavenergi-vinduer. | Udskiftning af vinduer med termoruderUdskiftning af termoruder |  |  |
| Fugt i huset – vægge m.m. | Undersøg om der er skjolder, skimmel, mug eller fugt.  | Sørg for god udluftning for at sænke luftens fugtighed.Hvis der er mistanke om skimmelsvamp eller hussvamp: Tilkald fagfolk eller køb evt. en prøvepakke til tjek på laboratorium. | Huset tjekkes af en håndværker for dårlig isolering eller utætheder (se punktet: Tjek om der er kolde flader). |  |  |  |
| Fugt i huset – vægge m.m. fortsat | Kig bag billeder og møbler om der er skjolder eller skimmel. | Flyt møbler, billeder m.m. væk fra væggen.Sørg for god udluftning for at sænke luftens fugtighed. |  |  |  |  |
| Tjek luftfugtighed | Mål (gerne med jævne mellemrum) luftfugtigheden med et hygrometer (fås for 200 – 300 kr.).Er den relative luftfugtighed i længere perioder over 50 %, så forøg udluftning.  | Sørg for god udluftning for at sænke luftens fugtighed. | Evt. kan mekanisk ventilation overvejes. |  | Med et termometer måles vægtemperaturen.  |  |
| Tjek om der er kolde flader | Kolde vægge viser sig ofte ved, at skidt sætter sig på kolde (fugtige) overflader.Med et termometer eller termografikamera kan det tjekkes, om der er flader, der er koldere end andre (kuldebroer). | Sørg for god udluftning for at sænke luftens fugtighed.Sørg for at luften kan passere mellem rummene.Varm op til mindst 15 grader. | Kuldebroer kan evt. fjernes ved kuldebroisolering. | Energiløsninger for klima-skærmGuide for tætningEnergiløsning for ventilation Kvalitetsguide: Sådan findes kuldebroerne | C:\Users\ibo\Pictures\I-phone-2012_juni\IMG_0187.JPGTermografering kan afsløre kuldebroer. |  |
| Tjek at ventilations-åbninger ikke er blokerede eller tilstoppede | Tjek at ventilationshuller i f.x. gavl og ved spærfod ikke er blokerede. | Fjern det, der blokerer for ventilationsåbningen. |  | Efterisolering af loft Efterisolering af gulv over krybekælder |  |  |
| Tjek om det trækker ind | Er der sprækker ved fod-paneler, hjørner eller samlinger. Mærk hvor det trækker. Åben pejs uden indsats eller åbent spjæld i brændeovn giver træk og koster varme-kroner. Det samme gælder en utæt brevsprække eller kattelem. Benyt evt. en såkaldt røgpind (”Dräger”) til at se luftbevægelser.  | Der skal lukkes og tætnes, hvor det trækker ind.  | Der skal lukkes og tætnes, hvor det trækker ind. | Guide for tætning af klimaskærm Kvalitetsguide: Sådan fjernes utætheder | \\Labclus\p-center-vent\RÅDGIVNINGSTEAMET\videncenter\Fotos\Morud sept 2010\DSC_0112.JPG |  |
| Tjek udsugning | Tjek om udsugning er placeret over fugtkilden. | Udsugningen bør flyttes, så den sidder over fugtkilden. |  |  |  |  |